**ДОГОВОР №**

г. Тамбов « \_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы»** (далее по тексту – АО «Тамбовские коммунальные системы»), именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице главного управляющего директора Иващенко Геннадия Ивановича, действующего на основании доверенности № 152 от 29.07.2019 г, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»,** в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании **«Стороны»,** а по отдельности **«Сторона»**, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
   1. Исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием Заказчика работы, указанные в 1.2. Договора, а Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
   2. **Исполнитель проводит инструментальные исследования уровня шумового воздействия, измерения (включая отбор проб) атмосферного воздуха на границе устанавливаемой санитарно-защитной зоны, а так же проходит санитарно-эпидемиологическую экспертизу в отношении результатов исследований и измерений (далее - Работы).**
   3. Наименование, характеристики и количество (объемы) работ, подлежащие выполнению по настоящему Договору, указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
   4. Работы проводятся Исполнителем в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), а так же с программами исследований состояния атмосферного воздуха, уровня шумового воздействия на границе устанавливаемой СЗЗ (Приложения № 2, № 3 к Договору).
2. **ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**
   1. **Обязанности «Исполнителя»:**
      1. Своими силами и средствами, качественно и в установленный договором срок, выполнить работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора.
      2. Согласовать с Заказчиком привлечение третьих лиц к выполнению работ по настоящему Договору.
      3. Иметь все необходимые лицензии, сертификаты, аттестаты и разрешения государственных органов, которые требуются для оказания работ по настоящему Договору.
      4. Передать Заказчику акт (акты) выполненных Работ, а так же документацию согласно техническому заданию (Приложение № 1 к Договору)
      5. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в Договоре.
      6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.

**2.1. Обязанности «Заказчика»:**

2.1.2. Передать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.

2.1.3. Выдать Исполнителю техническое задание.

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя результатов работы и акта выполненных Работ направить Исполнителю подписанный акт выполненных Работ или мотивированный отказ с перечнем недоработок, подлежащих устранению.

2.1.5. При мотивированном отказе от принятия результатов Работ, с участием Исполнителя составить протокол с замечаниями с указанием сроков исполнения необходимых доработок.

2.1.6. Произвести оплату Работ Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные Договором, при условии, что Работы выполнены надлежащим образом и в установленные сроки.

**3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

3.1. За выполненную работу «Заказчик» обязуется выплатить «Исполнителю» денежное вознаграждение, общая сумма которого **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей**.

3.2..После подписания настоящего Договора, Заказчик перечисляет аванс в размере 20% стоимости работ, указанной в п. 3.1. Договора, на расчетный счет Исполнителя.

3.3. Окончательный расчет производится с Исполнителем по факту выполненных работ (после передачи документации Заказчику согласно Приложению №1 к Договору), на основании выставленного Исполнителем счета.

**4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. Исполнитель исполняет принятые на себя по Договору обязательства в следующие сроки: 1 год с момента подписания договора.

1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Прекращение действия Договора не влечет прекращения ответственности Сторон за его нарушение.

5.3. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя,

5.4. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах стоимости Работ, в которых выявлены недостатки. Убытки подлежат возмещению в пределах общей стоимости Работ по договору.

1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

6.1. **«**Заказчик» приобретает право на созданную продукцию после ее полной оплаты.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

6.4. Настоящий Договор составлен в ***двух экземплярах***, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

1. **СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

1. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **«ЗАКАЗЧИК»:** | **«ИСПОЛНИТЕЛЬ»** |
| АО «Тамбовские коммунальные системы»  Место нахождения: 392000, г. Тамбов,  ул. Тулиновская, 5  тел./факс. 8(4752) 700-700  факс. 8(4752) 71-34-06  ИНН 6832041909  КПП 682901001  ОГРН 1036888185916  Расчетный счет № 40702810161000104183 в ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СБЕРБАНК город Тамбов  Кор. счет № 30101810800000000649  БИК 046850649  Тел.: 8 (4752) 70-07-00/ 89156664398 |  |
| АО «Тамбовские коммунальные системы»    Главный управляющий директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Иващенко  М.П. |  |

Приложение №1

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

**на проведение натурных исследований и измерений**

на границе устанавливаемойсанитарно-защитной зоны для объекта: АО «Тамбовские коммунальные системы», площадка - Очистные сооружения канализации города Тамбова

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Акционерное общество «Тамбовские коммунальные системы»  Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5  ИНН / КПП 6832041909 / 682901001,  ОГРН 1036888185916  Тел. 8(475-2)700-700, Факс 8(475-2) 713-406,  Электронная почта: info@tamcomsys.ru  р/с40702810161000104183 в Тамбовском отделении № 8594 ПАО Сбербанк г. Тамбов,  к/с 30101810800000000649, БИК 04685649 |
| 2 | Основание | - Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;  -СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| 3 | Местонахождение объекта | 392000, г. Тамбов, ул. Чумарсовская, 1 |
| 4 | Специализация объекта | Очистка городских сточных вод с удалением биогенных элементов и обеззараживанием, с системой обезвоживания осадков с целью их последующей утилизации. |
| 5 | Состояние объекта | Действующий. |
| 6 | Производительность объекта:  - проектная;  - фактическая | - 130 тыс. м3 в сутки;  - по итогам работы за 2019 гг. - 76,5 тыс. м3 в сутки. |
| 7 | Наименование оказываемых работ | 1. Проведение исследований состояния атмосферного воздуха на границе СЗЗ:  - по 50 дней измерений концентраций загрязняющих веществ, в четырех контрольных точках, с учетом направления ветра, по веществам - аммиак, сероводород, фенол, формальдегид, смесь меркаптанов (в пересчете на этилмеркаптан), во все сезоны года, в соответствии с программой исследований состояния атмосферного воздуха на границе устанавливаемой СЗЗ, представленной в проекте СЗЗ.  2. Проведение исследований уровня шумового воздействия на границе устанавливаемой СЗЗ:  - по 8 измерений в четырех контрольных точках в дневное и ночное время суток во все сезоны года (т.е. 4 замера днем и 4 замера ночью в каждой точке), в соответствии с программой исследований уровня шумового воздействия на границе устанавливаемой СЗЗ представленной в проекте СЗЗ.  3. Подготовка технического отчета о результатах исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе устанавливаемой СЗЗ.  4. Прохождение санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении результатов исследований (измерений) состояния атмосферного воздуха, уровня шумового воздействия на границе устанавливаемой СЗЗ (стоимость экспертизы входит в стоимость работ по договору и проводится силами и за счет средств Исполнителя); |
| 8 | Режим работы производства | Круглосуточный, круглогодичный. |
| 9 | Цель и назначение работ | Установление санитарно-защитной зоны для объекта: АО «Тамбовские коммунальные системы», площадка –Очистные сооружения канализации г. Тамбова. |
| 10 | Сроки проектирования | Согласно условий заключаемого договора. |
| 11 | Требования к проектировщику | Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории в «Национальной системе аккредитации», подтверждающего компетентность в области измерений указанных в п.7. |
| 12 | Предоставления результатов работ и сдача-приемка работ | Фактическая передача результатов робот Исполнителем Заказчику оформляется актом приема – сдачи выполненных работ. Датой сдачи результата работ считается дата подписания Сторонами акта приема – сдачи выполненных работ.  Исполнитель представляет Заказчику:  - Оригиналы протоколов исследований и измерений атмосферного воздуха (не менее 50 протоколов в каждой контрольной точке), уровней шумового воздействия (не менее 8 протоколов в каждой контрольной точке);  - Оригиналы актов отбора проб;  - Технический отчет об исследованиях состояния атмосферного воздуха, уровня шумового воздействия на границе устанавливаемой СЗЗ на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде на носителе CD-R или флеш-накопителе, в редактируемом формате и в формате «pdf». Состав и содержание электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу;  - Оригинал санитарно-эпидемиологического заключения в отношении результатов исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух на границе устанавливаемой СЗЗ с приложением положительного экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тамбовской области»; |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Иващенко  м.п. | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение №2

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа исследований состояния атмосферного воздуха на границе устанавливаемой СЗЗ**

**для объекта: АО «Тамбовские коммунальные системы», площадка – Очистные сооружения канализации г. Тамбова**

| Точка контроля | Вещество | | ПДК,  мг/м3 | Направление ветра | Периодичность контроля | Кем осуществляется контроль | Методика проведения контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |
| *1* | 2 | 3 | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| -точка контроля №1 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в северном направлении (*ориентир на территорию участка №21 СНТ «За мир»)*. Координаты (432512.44; 1250311.16). | 303  333  1071  1325  1716 | Аммиак  Сероводород  Фенол  Формальдегид  Смесь меркаптанов / в пересчете на этилмеркаптан | 0,2  0,008  0,01  0,05  0,00005 | Юго-западное, южное | 50 дней исследований, измерений на каждый ингредиент в каждой отдельной точке, при достижении проектной мощности предприятия при наихудших условиях рассеивания с максимальным приближением к расчетным; во все сезоны года | Аккредитованная лаборатория | Расчетно-инструментальная |
| - точка контроля №2 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в восточном направлении (*ориентир на территорию СНТ №2 Советского района*). Координаты (432088.52; 1250763.00). | Западное, юго-западное |
| - точка контроля №3 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в южном направлении. Координаты (431789.68; 1250357.28). | Северное, северо-западное |
| - точка контроля №4 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в западном направлении (*ориентир на территорию участка №10 СНТ «Стройконструкция»*). Координаты (431998.77; 1249968.06). | Юго-восточное, восточное, северо-восточное |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Иващенко  м.п. | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |

Приложение №3

К Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**Программа исследований уровня физического воздействия на границе СЗЗ для объекта: АО «Тамбовские коммунальные системы», площадка – Очистные сооружения канализации г. Тамбова**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка контроля | Периодичность | ПДУ\*, дБА | | | | | Условия  проведения  измерений |
| Постоянный  характер шума | | | Непостоянный характер шума | |
| Частота, Гц | ПДУ, день | ПДУ,  Ночь | LАeq (экв) | L А max (макс) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| -точка контроля №1 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в северном направлении (ориентир на территорию участка №21 СНТ «За мир»). Координаты (432512.44; 1250311.16). | 8 измерений в каждой точке во все сезоны года в режиме работы предприятия на полную мощность | 31,5  63  125  250  500  1000  2000  4000  8000  **LАeq (**экв) | 90  75  66  59  54  50  47  45  44  **55** | 83  67  57  49  44  40  37  35  33  **45** | день  55  ночь  45 | день  70  ночь  60 | На высоте 1,5 м и удалении 2 м  (от ограждающих конструкций здания |
| - точка контроля №2 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в восточном направлении (ориентир на территорию СНТ №2 Советского района). Координаты (432088.52; 1250763.00). |
| - точка контроля №3 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в южном направлении. Координаты (431789.68; 1250357.28). |
| - точка контроля №4 по графическому листу №1 – на границе СЗЗ в западном направлении (ориентир на территорию участка №10 СНТ «Стройконструкция»). Координаты (431998.77; 1249968.06). |

\*При непостоянном характере шума контролируется эквивалентный и максимальный уровень звука; при постоянном характере шума – контролируется уровень звука в каждой нормируемой октавной частоте.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.И. Иващенко  м.п. | **Исполнитель**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. |